กลุ่มชุดดินที่ 60

ประกอบด้วยชุดดิน

ดินตะกอนลำน้ำที่มีการระบายน้ำดี
(AC-wd)

ลักษณะสำคัญ

มีลักษณะชั้นดินสลับไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของตะกอนที่มาทับถม

การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง

เน้นดินที่พบบริเวณหุบเขา

ปัญหา ข้อจำกัด และวิธีการจัดการกลุ่มชุดดินที่ 60 ตามชนิดพืชหลัก

พืชหลัก | ปัญหาและข้อจำกัด | วิธีการจัดการ
ข้าวโพด | * ดินค่อนข้างเป็นทรายและ มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ * ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ | * ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเทศบาล อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ * ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-75 กก./ไร่ ใส่ร่วมกับ ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน โดยใส่รอง ก้นหลุมและโรยสองข้างแถวปลูก แล้วพรวนดินกลบ ถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง | - | * ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร่ ใส่ร่วมกับโพแทสเซียมคลอไรด์ อัตรา 10 กก./ไร่ โดยหว่านปุ๋ยทั้งหมดในแลงแล้วคราดกลบก่อนปลูก 1 วัน

กลุ่มชุดดินก่อนหน้า กลุ่มชุดดินถัดไป

กลับสู่เมนูหลัก